Schaltverhalten Relais/Steckdosen

Name / Position / Funktion (max. 35 Zeichen)
Name: | Sper- ren | Impuls |  | beim Start: |  | Schalten für (max. 65535 Sekunden = 18.2h)
an | aus | Zeit(s) | aus | an | wh | nach (s)
|  |  |  |  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | für S. |

Schaltabstand der Relais bei gleichzeitiger Schaltung: (0-255) Millisekunden.

(c) 2013 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -

Der Name des Relais/Steckdose kann max. 16 Zeichen betragen. Sonderzeichen können manche Browser „verwirren“.
Sperrt die einzelnen Relais/Steckdosen für die Steuerung.
Relais wird für die vorgegebne Zeit (max. 65535 Sekunden = 18.2h):
bei an - eingeschaltet (Relais normal aus).
bei aus - ausgeschaltet (Relais normal an).
Es wird benutzt zur Steuerung externer Geräte die ein Schaltimpuls benötigen. Diese Funktion hat die höchste Priorität. Alle anderen Schaltvorgänge (Timer etc.) werden als Impuls geschaltet.

Nach dem Neustart (Stromausfall) gibt es folgendes Schaltverhalten für die Relais/Steckdosen:

- [aus] - Ausgeschaltet lassen.
- [an] - Einschalten ggf. mit Verzögerung [nach (s)].
- [wh] - Wiederherstellung des letzen Zustandes ggf. mit Verzögerung [nach (s)].

Die Verzögerung kann maximal 65535 Sekunden betragen was: 1092 Minuten oder 18,2 Stunden ergibt.

Zeigt abgelaufene Sekunden seit dem Neustart - für die Zeitverzögerung nach dem Start wichtig: Es hilft zur Orientierung wie weit der Einschaltprozess fortgeschritten ist.
Die Relais/Steckdosen werden - für ein Intervall von max. 65535 Sekunden (18,2h) ein- oder ausgeschaltet. Welche Aktion ausgeführt wird, ist im Button angegeben und hängt vom Zustand des Relais/Steckdose ab (Eingeschaltet/Ausgeschaltet).