Nachricht ist versendet worden.
SMTP = ~smpt_err~
FEHLER: Nachricht konnte nicht versendet werden.
Bitte die E-Mail-Einstellungen prüfen.
SMTP Error = ~smpt_err~

E-Mail Benachrichtigung

Per E-Mail können Änderungen des Zustandes des Gerätes gemeldet werden. Es werden max. 8 Nachrichten gesammelt oder nach 10 Sek. gesendet. Die E-Mails sind unten rechts nummeriert um die Reihenfolge zu überwachen.
Nachricht senden beim:
Relais-/Steckdosenschalten | Login
Änderung der IO | Uhr Synchronisation
Änderung der Einstellung |

SMTP Einstellungen

SMTP Server: | Hostname oder IP des SMTP-Servers. | Port:
An: |  | Sollte der E-Mail - Test nicht gelingen, wird vor dem nächsten Test Zurücksetzen empfohlen.
Cc: |
Von: |
Betreff: |
Nachricht: | ~Em~ | Alle Textfelder max. 48 - Nachricht max. 64 Zeichen.
| Ohne Benutzername = ohne Authentifizierung | Senden & Speichern: speichert die Angaben und sendet eine Test-Mail. Das Ergebniss wird oben angezeigt.
Benutzername: |
Kennwort: |
| Ist Benutzername leer, erfolgt Versand ohne Authentifizierung. Kennwort kann gespeichert bleiben.

(c) 2012 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -