HILFE
Die Hilfe ist Seitenbezogen gestaltet worden. Befinden Sie sich in der von Ihnen gewählten Seite und erscheint ein Mauszeiger mit dem Fragezeichen über einem Begriff was Sie interessiert, bitte 1 Sekunde warten, es wird ein Fenster mit Erklärung angezeigt.
Bedienungsanleitung PDF oder Download

Kenndaten: | HUT | HUT - DC | HUT - AC
Relais | 8 | 8 | 8
Eingang/Ausgang | 8 | 8 | 8
Nennspannung | 230V~ 50Hz | 8-30V~/10-40V- | 90-277V~ 40-63Hz
Eigenstromverbrauch | 3,0 W | 1,6 W | 3,0 W
Max. Belastung eines Relais | 16A/250V~ 16A/14V- TÜV R50126372 | 16A/250V~ 16A/14V- TÜV R50126372 | 16A/250V~ 16A/14V- TÜV R50126372

(c) 2014 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -