----------------------------------------------------------------------------------------------
     _    ______     __  _   _ _   _ _____   ___ ___    
    / \  |  _ \ \   / / | | | | | | |_   _| |_ _/ _ \ _ 
   / _ \ | | | \ \ / /  | |_| | | | | | |    | | | | (_)
  / ___ \| |_| |\ V _   |  _  | |_| | | |_   | | |_| |_ 
 /_/   \_|____/  \_( )  |_| |_|\___/  |_( ) |___\___/(_)
                   |/                   |/              
----------------------------------------------------------------------------------------------

HUT:		Version 7.1	vom 14.05.2021

Änderungen:

1. Sensoren: 5 Einstellungen pro Parameter.
2. Kaltstartverhalten verbessert.
3. Externer RTC - Treiber. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ADV, HUT, IO:	Version 7.0	vom 25.11.2020

Änderungen:

1. Klartext Timer.
2. Klartext Backup-System.
3. Set NTP time via UDP interface.

----------------------------------------------------------------------------------------------

HUT, IO:	Version 6.5.1	vom 28.11.2019

Änderungen:

1. Hochohmiges IO Verhalten verbessert:
   Nicht angeschlossene Eingänge werden mit einem pull-down ähnlichen Verfahren
   auf "0" gehalten.

   High impedance IO behavior improved. Unconnected inputs are held at "0" by
   a pull-down similar procedure.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ADV, HUT, IO:	Version 6.5	vom 25.03.2019

Änderungen:

1. E-Mail Funktion.
2. Funktionen für gesperrte Relais können nicht benutzt werden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ADV, HUT, IO:	Version 6.4	vom 06.08.2018

Änderungen:

1. Klartext Backup-System. Einstellungen können geändert und geladen werden.
2. Einzelne Funktion können auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.
3. E-Mail Funktion entfernt. Wird in der FW 6.5 erarbeitet.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ADV, HUT, IO:	Version 6.3	vom 13.04.2018

Änderungen:

1. Blinking Funktion bei UDP & URL.
2. 'kleine' HTML Anpassung.
3. Schaltabstand der Relais bei gleichzeitiger Schaltung: Stabilität verbessert.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ADV, HUT, IO:	Version 6.1	vom 08.05.2017

Änderungen:

1. Sensor 1 Steuerung 
2. URL Schnittstelle.
3. Bei der UDP Schnittstelle kann User + Passwort mit XOR verschlüsselt werden.
4. UDP - IO-dir - IO Richtung steuerbar.
5. Nach dem falschen Passwort 3 Sekunden Pause (gegen brute-force attack).
6. HoldOn - Relais oder IO wird solange eingeschaltet solange die Taste gedrückt gehalten wird. Zwei Relais oder IO's können so für die +/- Steuerung (z.B. Dimmer) eingesetzt werden.
7. Tasten-Symbol: Zeigt rechts im Taster ein HTML Unicode UTF-8 Symbol als grafische Darstellung der Funktion der Taste.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ADV, HUT, IO:	Version 6.0	vom 23.02.2016

Änderungen:

1.  Durch die erweiterte Ajax, ist die Leiste in der Lage (Ereignisgesteuert) mehr über interne Abläufe den User zu informieren.
2.  Einheitliche HTML für alle Sorten: ADV, HUT, IO und demnächst ONE mit Power Messung.
3.  Nicht erlaubte Funktionen werden nicht angezeigt.
4.  Keepalive Timer ist jetzt eigenständig und informiert über internen Zustand.
5.  Timer lassen sich an ausgesuchten Tagen ausschalten.
6.  Logbuch zeigt die letzten 128 Ereignisse.
7.  UDP User & Passwort kann mit Base64 kodiert übersendet werden.
8.  Passwort & User mit bis zu 12 Zeichen.
9.  'Thermostat' - Relais/Steckdose wird eingeschaltet, wenn die gemessene Temperatur je nach Einstellung: kleiner oder größer ist.
10. An der linken Seite (unter der Version) Information über die Events in der Leiste (letzter Log Eintrag).
11. Jeder User hat die Möglichkeit eine Sprache zu wählen. Deutsch oder Englisch (weitere Sprachen möglich).
12. Die Timer melden Anfang und Ende. Ob geschaltet wird (hängt von dem Zustand des Relais) wird in der nächsten Logbuchzeile gemeldet.
13. Sonnentimer kann individuell korrigiert  (±120 Min.) oder durch Eingabe 999 abgeschaltet werden.