var h_h	= "<div class='hlp_head'>Hilfe</div><div class='hlp_txt'><br>&nbsp;&nbsp; Hilfe - Fenster.<br><br></div>"
	
var t_rt = "<div class='hlp_head'>Zufallstimer</div><div class='hlp_txt'>In eingestellten Intervallen wird das Relais/Steckdose mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit umgeschaltet. Es kann vorkommen, dass mehrere aufeinanderfolgende Intervalle den Zustand der Relais nicht ändern. Aus diesem Grund sollte man große Intervalle vermeiden (3 Intervalle x 2 Stunden=6 Stunden).</div>"
	
var io_rel = "<div class='hlp_head'>Mit dem I/O Relais schalten</div><div class='hlp_txt'>Mit dem IO wird das Relais geschaltet. Die 'Steuerung' neben, bestimmt die Flanke.</div>"
	
var io_fl = "<div class='hlp_head'>Flanken Steuerung</div><div class='hlp_txt'>Wird die Funktion: „Mit dem I/O Relais schalten“ genutzt, kann mit der Funktion „Steuerung“ Art der Ansteuerung des IO-Eingangs beim Schalten des Relais bestimmt werden:\
	<br>\
	H - Level-Steuerung (ist IO hoch (H) ist das Relais an; ist IO = 0 (L) wird ausgeschaltet.<br>\
	LH - Einschalten bei steigender Flanke von L (0) auf H (1); manuell ausschalten.<br>\
	HL - Ausschalten bei fallender Flanke von H auf L; manuell einschalten.<br>\
	TL - Toggle (Umschalten) bei steigender Flanke von L auf H.<br>\
	TH - Toggle (Umschalten) bei fallender Flanke von H auf L.</div>"
	
var io_inv = "<div class='hlp_head'>Invertieren</div><div class='hlp_txt'>Sinn der Invertierung ist - unabhängig von der Art des Schaltens (Schließer oder Öffner) - alle gewünschten Tasten gleich darzustellen.</div>"

var io_pull = "<div class='hlp_head'>Pullup Widerstand</div><div class='hlp_txt'>Ein Pullup Widerstand 'zieht' den Eingang auf die logische '1' (ca. 2.5V). Dadurch können Schalter – zwischen GND und einem Eingang angeschlossen – direkt (ohne zusätzliche Elemente) betrieben werden.</div>"	
	
var h_host = "<div class='hlp_head'>Host</div><div class='hlp_txt'>Hostname = Name des Gerätes muss im Netzwerk einmalig sein. Keine Sonder- und Leerzeichen dürfen benutzt werden. Max. 15 Zeichen.</div>"

var h_dhcp = "<div class='hlp_head'>DHCP</div><div class='hlp_txt'>Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden),\
 ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Nach dem Einschalten des Gerätes sorgt die DHCP Funktion für die\
 Vergabe aller notwendigen Parameter um ins Netzwerk angeschlossen zu werden.<br />\
NET-PwrCtrl kann über Browser mit der Adresse: http://net-control aufgerufen werden.</div>"

var h_fest_ip = "<div class='hlp_head'>Feste IP</div><div class='hlp_txt'>Für eine feste IP der Netzwerkkarte folgende Parameter vergeben:\
<p>IP: 192.168.0.1; <br>\
Subnetzmaske: 255.255.255.0.<br>\
DHCP  abschalten.</p>\
<p>NET-PwrCtrl kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://192.168.0.244 oder http://net-control aufgerufen und nach Wunsch eingestellt werden.</p>\
<p>Es handelt sich dabei um Werkseitige Parameter. Es kann natürlich auch beliebige IP eingegeben werden.</p></div>"

var h_port = "<div class='hlp_head'>HTTP Port</div><div class='hlp_txt'>0-65535<br>\
Sollte der Standardport 80 geändert werden, weil mehrere Geräte aus dem Internet angesprochen werden sollen\ oder um HTTP-Server zu betreiben, muss nach dem Hostnamen ':' + Portnummer angegeben werden:<br>\ http://net-control:12345.</div>"

var h_mac = "<div class='hlp_head'>MAC</div><div class='hlp_txt'><b>MAC</b> muss im Netzwerk einmalig sein und darf hier nicht geändert werden.<br />\
Die Letzten drei Ziffernpaare bilden die Seriennummer.</div>"
	
var h_ajax = "<div class='hlp_head'>UDP Schnittstelle</div><div class='hlp_txt'>UDP ist eine Schnittstelle, die genutzt werden kann, um aus eigener Anwendung zu steuern.</div>"	

var h_ctrl = "<div class='hlp_head'>Steuerung</div><div class='hlp_txt'>Steckdosen/Relais<br><hr>\
<span class=hlp_t style='background:#080'>Grün</span>&nbsp;= eingeschaltet<br>\
<span class=hlp_t style='background:#624F4F'>Braun</span>&nbsp;= ausgeschaltet<br>\
<span class=hlp_t style='background:#089DF4'>Blau</span>&nbsp;= eingeschaltet HoldOn<br>\
<span class=hlp_t style='background:#033451'>Dunkelblau</span>&nbsp;= ausgeschaltet HoldOn<br>\
<span class=hlp_t style='background:#75997B'>Hellgrün</span>&nbsp;= gesperrt eingeschaltet<br>\
<span class=hlp_t style='background:#958787'>Hellbraun</span>&nbsp;= gesperrt ausgeschaltet<br>\
<span class=hlp_t style='box-shadow: 0 0 0 1px #fff inset;'>Rahmen weiß</span>&nbsp;= Blinken<br>\
<span>IO = Schaltet durch IO</span><br>\
<span>W = Warten auf Schalten</span><br>\
<span>K = Keepalive eingeschaltet</span><br>\
<span>B = Blinken eingeschaltet</span><br>\
<span>P = Impuls eingeschaltet</span><br>\
<span>S = Schaltet durch Sensor</span><br><hr>\
<br></div>"
h_ctrl += "<div class='hlp_txt'>IO Eingang/Ausgang<br><hr>\
<i>Ausgang</i><br>\
<span class=hlp_t style='background:#080'>Grün</span>&nbsp;= eingeschaltet<br>\
<span class=hlp_t style='background:#624F4F'>Braun</span>&nbsp;= ausgeschaltet<br>\
<span class=hlp_t style='background:#089DF4'>Blau</span>&nbsp;= eingeschaltet HoldOn<br>\
<span class=hlp_t style='background:#033451'>Dunkelblau</span>&nbsp;= ausgeschaltet HoldOn<br>\
<span class=hlp_t style='box-shadow: 0 0 0 1px #fff inset;'>Rahmen weiß</span>&nbsp;= Blinken<br>\
<i>Eingang</i><br>\
<span class=hlp_t style='background:#75997B'>Hellgrün</span>&nbsp;= '1'<br>\
<span class=hlp_t style='background:#958787'>Hellbraun</span>&nbsp;= '0'<br></div>"

var sv_name = "<div class='hlp_head'>Name</div><div class='hlp_txt'>Der Name kann bis zu 16 (ASCII) Zeichen betragen. Sonderzeichen sind 2-4 Zeichen lang.</div>"

var sv_sper = "<div class='hlp_head'>Sperren</div><div class='hlp_txt'>Sperrt die einzelnen Relais/Steckdosen für die Steuerung.</div>"

var sv_imp = "<div class='hlp_head'>Impuls</div><div class='hlp_txt'>Relais wird für die vorgegebene Zeit (max. 65535 Sekunden = 18.2h):<br>\
	<br>\
	bei angeklicktem [an]  - eingeschaltet (Relais normal aus).<br>\
	bei angeklicktem [aus] - ausgeschaltet (Relais normal an).<br>\
	<br>\
	Es wird benutzt zur Steuerung externer Geräte die einen Schaltimpuls benötigen. Diese Funktion hat die höchste Priorität. Alle anderen Schaltvorgänge (Timer etc.) werden als Impuls geschaltet.</div>"

var sv_str = "<div class='hlp_head'>beim Start</div><div class='hlp_txt'>Beim Kaltstart (Einschalten, Neustart nach dem Stromausfall) gibt es folgendes Schaltverhalten für die Relais/Steckdosen:<br>\
[aus] - Ausgeschaltet lassen.<br>\
[an]  - Einschalten ggf. verzögert [nach (s)].<br>\
[wh]  - Letzten Zustand wiederherstellen ggf. verzögert [nach (s)].<br>\
	<p>Die Verzögerung kann maximal 65535 Sekunden betragen was 1092 Minuten oder 18,2 Stunden ergibt.</p></div>"

var sv_bt = "<div class='hlp_head'>Boot Time</div><div class='hlp_txt'>Zeigt abgelaufene Sekunden seit dem Neustart - für die Zeitverzögerung nach dem Start wichtig: Es hilft zur Orientierung wie weit der Einschaltprozess fortgeschritten ist.</div>"

var sv_sw = "<div class='hlp_head'>Schalten</div><div class='hlp_txt'>Die Relais/Steckdosen werden - für ein Intervall von max. 65535 Sekunden (18,2h) ein- oder ausgeschaltet. Welche Aktion ausgeführt wird, ist im Button angegeben und hängt vom Zustand des Relais/Steckdose ab.</div>"

var sv_temp = "<div class='hlp_head'>Thermostat</div><div class='hlp_txt'>Relais/Steckdose wird eingeschaltet, wenn die gemessene Temperatur je nach Einstellung: kleiner oder größer ist. Um das wiederholte Schalten an der Schaltschwelle zu vermeiden beträgt die Hysterese ±0,5°C.</div>"

var sv_holdon = "<div class='hlp_head'>HoldOn Verhalten</div><div class='hlp_txt'>Relais oder IO wird solange eingeschaltet solange die Taste gedrückt gehalten wird. Zwei Relais oder IO's können so für die +/- Steuerung (z.B. Dimmer) eingesetzt werden.</div>"

var sv_icon = "<div class='hlp_head'>Tasten-Symbol</div><div class='hlp_txt'>Zeigt rechts im Taster ein <i>HTML Unicode UTF-8</i> Symbol als grafische Darstellung der Funktion der Taste.<br>Im Feld muss Dezimalwert des Symbols eingegeben werden, 0 = kein Symbol.<br>Bitte beachten: nicht alle Symbole in allen Browsern können dargestellt werden.</div>" 