Quick-Start
NET-PwrCtrl (Power Control) V.4.1 |
Installation:
Das Netzwerkkabel anschließen. Die Leiste an das Stromnetz anschließen. Die LED blinkt erste 3 Sekunden schnell und dann im Sekundentakt. Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server Verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Im Internet-Browser mit der Adresse: http://net-control starten. Benutzer: admin Passwort: anel Sollte die Leiste sich nicht melden, bitte prüfen ob DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist bzw. unten der Anleitung "mit Zeroconf“ oder „Ohne DHCP" fortfahren. Das Programm NET-PwrCtrl Sucher.exe sucht nach allen im Netzwerk befindlichen Leisten. Bei Windows XP muss unter Umständen Microsoft .NET Framework aus dem Verzeichnis \Microsoft .NET Framework installiert werden sollte der NET-PwrCtrl Sucher.exe mit einem Fehler starten. |
Mit DHCP | Mit Zeroconf | Ohne DHCP | Erklärungen
Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server Verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Nach dem Einschalten der Leiste sorgt die DHCP Funktion für die Vergabe aller notwendigen Parameter um ins Netzwerk eingeschlossen zu werden. Die Leiste kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://net-control aufgerufen werden. |  | Die Leiste und die Netzwerkkarte im PC werden im dem IP-Bereich: 169.254.1.0 und 169.254.254.255 mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators konfiguriert. Um die IP herauszufinden: vor dem Anschließen der Leiste die „Leiste Suchen.exe“ starten. Die angezeigte 169.254.xxx.xxx Adresse mit Doppelklick im Browser starten. Die Konfiguration kann bis zu 3 Min. dauern. Bitte um geduld. ARP -a kann auch eingesetzt werden. |  | Schließen Sie die Leiste an und vergeben der Netzwerkkarte folgende Parameter: IP: 192.168.0.1; Subnetzmaske: 255.255.255.0. Die Leiste kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://192.168.0.244 oder http://net-control aufgerufen und dem Wunsch nach eingestellt werden. | DHCP Crosskabel Hub DSL-Router
(C) 2011 ANEL-Elektronik AG