Schaltverhalten Steckdosen

Name: | Sperren |  | beim Start Steckdose: |  | Schalten für (max. 65535 Sekunden = 18.2h)
aus | an | wh | nach (s)
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |
|  |  |  |  |  | für S. |

seit dem Neustart: |  | Sek. |

|  | ~t4(0)~ |  |  | ~t4(1)~ |  |  | ~t4(2)~ |  |  | ~t4(3)~
|  | ~t4(4)~ |  |  | ~t4(5)~ |  |  | ~t4(6)~ |  |  | ~t4(7)~
Temperatur: ~tem~°C

(c) 2010 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -